舒城县人民医院污水处理消毒药剂采购需求
1、项目基本概况介绍：

舒城县人民医院现有1个污水站，本次通过询价方式为舒城县人民医院选择提供污水处理药剂的供货合作商。现通过询价采购二氧化氯消毒剂、PAC聚合氯化铝、PAM聚丙烯酰胺、活性炭四种药剂。保证使用药剂后，污水检测数据达到国家预处理标准，并给予污水处理技术上的相关服务。

2、采购信息及项目要求：
二氧化氯消毒剂、PAC（聚合氯化铝）、PAM（聚丙烯酰胺）、活性炭。详见附件1
3、质量要求：

产品质量必须符合国家相关标准，产品合格且质量符合相关安全与卫生标准；提供消毒产品生产许可证和产品检验报告。
4、服务地点要求：
中标供应商在收到采购人的供货通知后在规定时间内，负责将污水处理药剂运送至药剂储存处。药剂运送、搬运过程中应符合国家规范要求并做好相关安全保护措施，值班人员签字确认。

5、其他要求：
（1）参与本次投标的参选人必须提供供应医院污水处理药剂的业绩（提供合同，合同内容包含二氧化氯消毒剂）；
（2）中标方免费提供一套二氧化氯发生器，且对目前使用的二氧化氯发生器设备进行免费的定期保养和维修。（具体为原来院方的1套设备，中标方再提供1套设备，合计对两套进行免费的定期保养和维修。）

（3）按照医院要求出具环保部门认可的第三方检测公司的水质检测报告（含排污许可证废水手工检测项目）。

（4）承诺使用以上药剂后，水质达到国家环保要求，中标方负责做好余氯检测工作；粪大肠杆菌每月必须检测一次，并出第三方检测报告。

(5)所购货物在技术指标要求中需提供第三方检测报告（具有CMA标识）。

(6)中标方需在接到供货通知规定时间内，将药剂送到指定地点，并培训指导院方工作人员使用药剂。如因药剂未及时送达导致污水排放超标。院方可解除合同，并追究中标方责任。

(7)根据环保执法要求,中标方需要24小时电话响应院方环保咨询。如需要现场交流，必须在规定时间内到达指定现场。如中标方未能在院方要求时间内到达现场解决问题的而造成环保相关影响的，院方有权解除合同。
附件1：采购清单
（一）货物清单：

	序号
	名称
	包装
	单位
	预估用量

	1
	二氧化氯消毒剂
	二氧化氯粉剂+活化剂水剂
	kg
	4000

	2
	PAC（聚合氯化铝）
	
	kg
	4000

	3
	PAM（聚丙烯酰胺）
	
	kg
	100

	4
	活性炭
	
	kg
	1000


（二）技术指标要求：
	序号
	名称
	要求

	一、二氧化氯消毒剂

	1
	用途：用于医院污水消毒处理，能有效杀灭大肠菌群、肠道致病菌及肠道病毒。
	

	2
	适用于招标人污水使用专门的投放设备
	

	3
	外观要求：二氧化氯为粉剂 袋装。 

活化剂为水剂 瓶装。
	

	4
	气味：无强烈刺激性气味，不会引起人体不适。
	

	5
	二氧化氯含量：满足相关规定。
	提供第三方检测报告

	6
	包装规格：包装品具有防湿、防潮的性能，每个包装内有数个独立的小包装，方便加药。
	

	7
	保质期：≥12个月。
	 

	8
	储存及运输：运输，储存，使用过程中安全，环保，不产生泄露爆炸等危险
	 

	9
	产品必须符合国家相关标准
	

	二、PAC药剂聚合氯化铝

	1
	用途：用于医院污水处理
	

	2
	适用于招标人污水使用专门的投放设备
	

	3
	外观要求：粉末
	

	4
	氧化铝的质量分数要求：≥29
	提供第三方检测报告

	5
	盐基度要求：40-90
	提供第三方检测报告

	6
	包装规格：袋装 
	

	7
	保质期：≥12个月
	

	8
	储存及运输：运输，储存，使用过程中安全，环保，不产生泄露爆炸等危险
	

	9
	产品必须符合国家相关标准
	

	三、PAM聚丙烯酰胺

	1
	用途：用于医院污水处理
	

	2
	适用于招标人污水使用专门的投放设备
	

	3
	外观要求：白色粉末
	

	4
	离子要求：阳离子
	

	5
	分子量要求：≥1200万
	提供第三方检测报告

	6
	离子度要求：≥80
	提供第三方检测报告

	7
	固含量要求：≥90%
	提供第三方检测报告

	8
	包装规格：袋装
	

	9
	保质期：≥12个月
	

	10
	储存及运输：运输，储存，使用过程中安全，环保，不产生泄露爆炸等危险
	

	11

	产品必须符合国家相关标准
	

	四、活性炭
	

	1
	用途：用于医院污水处理废气吸附
	

	2
	适用于招标人污水使用专门的投放设备
	

	3
	外观要求：柱状
	

	4
	碘值要求：大于等于600mg/g
	提供第三方检测报告

	5
	包装规格：袋装
	

	6
	保质期：≥12个月。
	

	7
	储存及运输：运输，储存，使用过程中安全，环保，不产生泄露爆炸等危险
	

	8
	产品必须符合国家相关标准
	


