

采购需求

一、技术参数
	序号
	参数
	技术参数

	1
	▲处理器
	八核及以上处理器，CPU主频≥2.0GHz

	2
	▲操作系统
	Android系统最新版本向下兼容到Android9

	3
	▲内存容量
	≥6GB RAM，≥64GB ROM

	4
	▲屏幕
	≥6英寸FHD显示屏，电容式触摸，支持戴手套/带水触摸；分辨率≥1080×2160

	5
	▲电池
	≥4100mAh锂离子充电电池，电池不借助任何第三方工具可拆卸更换

	6
	备份电池
	内置备份电池在更换电池状态下设备不关机

	7
	▲数据通信接口
	工业级TYPE C接口，支持正反随便插拔，支持OTG

	8
	▲防水防尘工业等级
	≥IP65（提供CNAS机构检测报告复印件）

	9
	跌落测试
	能经受从1.5米高度坠落

	10
	APP应用安全管理
	APP应用安全管理：可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用

	11
	网络安全管理
	具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定AP，确保设备只能在院内使用

	12
	▲扫描引擎
	专业条码解码引擎，支持一维条码和二维条码读取，扫描引擎要求由PDA厂家原厂生产（需提供相关证明文件）

	13
	扫描激光安全
	所投产品通过GB 7247.1-2012激光产品的安全检测（提供具有CNAS机构的检测报告复印件，要求投标型号与检测报告中“型号”一致）

	14
	▲条码读取
	支持GS1条码识别，扫描工具同步支持设置GS1应用标识分隔符开关功能（须提供功能截图证明文件） 

	15
	摄像头
	后置摄像头≥1600万像素，前置摄像头≥800万像素

	16
	材质
	医疗专用白色款式，外壳为抑菌材料，并具备耐医院酒精、过氧化氢等化学品擦拭消毒（提供第三方CNAS实验室出具的耐医用酒精和医用过氧化氢擦拭的检测报告）

	17
	键盘
	为便于消毒清洗，设备正面必须为触控按键，无实体按键

	18
	▲指纹
	机身有指纹解锁功能，方便临床解锁设备和登录护理应用 

	19
	▲WIFI传输
	WIFI传输：支持2.4G和5G双频通信，支持WIFI6

	20
	▲数据传输
	5G全网通，支持双卡双待，可通过拨号设定MTU值，适配网络数据传输要求（须提供可设置MTU值截图证明）

	21
	扫描按键
	同时支持左右两侧实体扫描按键和屏幕悬浮式扫描按键（须提供悬浮扫描按键功能截图证明）

	22
	准心模式
	可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读（须提供功能截图证明）

	23
	音频
	音频：扬声器、2个麦克风、支持语音通话

	24
	蓝牙
	采用Bluetooth5.1技术

	25
	安规检测
	投标产品通过安规检测（须提供第三方CNAS实验室出具检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商）

	26
	医用电气安全
	投标产品通过医用电气安全检测（须提供第三方CNAS实验室出具检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商）

	27
	高低温测试
	标产品通过GB/T 2423.1-2008低温检测和GB/T 2423.2-2008高温检测（须提供第三方机构出具检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商）

	28
	▲其他功能
	TTS文字转语音；支持焦点录入模式

	29
	所投设备认证
	投标产品符合电子产品有害物限制使用的要求（提供CQC（中国质量认证中心）出具的认证证书）

	
	
	投标产品具有CCC认证证书（须提供证书复印件并加盖原厂商公章其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

	30
	所投设备厂商

必须提供认证
	信息安全管理体系认证证书 

	31
	
	质量管理体系认证证书

	32
	
	符合《检测和校准实验室能力的通用要求》 并提供证书

	33
	▲配件
	标配：便携适配器（非座充）, Type C数据通信线，钢化膜，硅胶保护套。

配件维修总价不超过整机单价，配件维修单价必须满足附件限价标准。


注：1、本采购需求提供的技术参数仅作为说明， 供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要相当于或优于本询价文件中技术参数要求的标准，以满足采购人的需求。

2、上述技术参数中标注“▲”号的为关键技术参数，供应商必须响应（提供证明文件），否则投标无效；非“▲”号参数累计的负偏离项须≤3项，否则投标无效。
二、售后服务要求

1、维修期限：自厂家收到需维修PDA之日起不超过15个日历天完成，维修过程中产生的快递费用由成交供应商负责。

2、质保期内提供每季度不少于1次的现场巡检服务。
3、供货时，成交供应商须提供5台备用机和20块备用电池。
三、其他

供应商根据采购人提供的配件清单（详见附件，包括但不限于清单中的配件，供应商可自行添加）提供清单中配件的价格，供采购人参考（采购人不承诺使用，如使用，供应商须按照响应文件中的价格结算）。

附件：

配件清单

	序号
	配件名称
	最高单价限价（元）

	1
	主板（6+64）
	1710

	2
	金属支架（SIM卡托）
	35

	3
	光感FPCA
	35

	4
	听筒
	25

	5
	USB转接板
	35

	6
	摄像模块
	228

	7
	FPC排线
	25

	8
	液晶屏
	620

	9
	侧按键
	25

	10
	扫描镜片
	25

	11
	塑胶下盖
	115

	12
	电池
	280

	13
	电池盖
	35

	14
	适配器Type C数据通信线
	100

	15
	钢化膜
	25

	16
	硅胶保护套
	60

	其他
	（供应商可自行添加）
	


备注：1、请供应商对以上配件进行报价，若有其它配件请供应商详细列出，并标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价，供质保期满后维修或更换参考使用；

2、供应商所投零配件须与所投设备配套。

3、所有配件总价不高于单台终端价格。



