采购需求

一、技术参数
	序号
	参数
	技术参数

	1
	▲处理器
	八核及以上处理器，CPU主频≥2.0GHz

	2
	▲操作系统
	支持Android系统最新版本向下兼容到Android9

	3
	▲内存容量
	≥6GB RAM，≥64GB ROM

	4
	▲屏幕
	≥6英寸FHD显示屏，电容式触摸，支持戴手套/带水触摸；分辨率≥720×1440  

	5
	▲电池
	≥4100mAh锂离子充电电池，电池不借助任何第三方工具可拆卸更换

	6
	备份电池
	内置备份电池在更换电池状态下设备不关机

	7
	▲数据通信接口
	工业级TYPE C接口，支持正反随便插拔，支持OTG

	8
	▲防水防尘工业等级
	≥IP65（提供CNAS机构检测报告复印件）

	9
	跌落测试
	能经受从1.5米高度坠落

	10
	APP应用安全管理
	APP应用安全管理：可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用

	11
	网络安全管理
	具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定AP，确保设备只能在院内使用

	12
	▲扫描引擎
	专业条码解码引擎，支持一维条码和二维条码读取（须提供相关证明文件）

	13
	▲条码读取
	支持GS1条码识别（须提供功能截图证明文件） 

	14
	摄像头
	后置摄像头≥1600万像素，前置摄像头≥800万像素

	15
	材质
	医疗专用白色款式，外壳为抑菌材料，并具备耐医院酒精、过氧化氢等化学品擦拭消毒（提供第三方CNAS实验室出具的耐医用酒精和医用过氧化氢擦拭的检测报告）

	16
	键盘
	为便于消毒清洗，设备正面必须为触控按键，无实体按键

	17
	指纹
	机身有指纹解锁功能，方便临床解锁设备和登录护理应用 

	18
	▲WIFI传输
	WIFI传输：支持2.4G和5G双频通信，支持WIFI6

	19
	▲数据传输
	5G全网通，支持单卡或双卡双待，可通过拨号设定MTU值，适配网络数据传输要求（须提供可设置MTU值截图证明）

	20
	扫描按键
	支持左右两侧实体扫描按键或屏幕悬浮式扫描按键（须提供相关截图证明）

	21
	准心模式
	可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读（须提供功能截图证明）

	22
	音频
	音频：扬声器、2个麦克风、支持语音通话

	23
	蓝牙
	采用Bluetooth5.1技术

	24
	医用电气安全
	投标产品通过医用电气安全检测（须提供第三方CNAS实验室出具检测报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商）

	25
	▲其他功能
	TTS文字转语音；支持焦点录入模式

	26
	所投设备认证
	投标产品具有CCC认证证书（须提供证书复印件其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

	27
	所投设备厂商

必须提供认证
	信息安全管理体系认证证书

	28
	
	质量管理体系认证证书

	29
	▲配件
	标配：便携适配器（非座充）, Type C数据通信线，钢化膜，硅胶保护套。

配件维修总价不超过整机单价，配件维修单价必须满足附件限价标准。


注：1、本采购需求提供的技术参数仅作为说明， 供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要相当于或优于本询价文件中技术参数要求的标准，以满足采购人的需求。

2、上述技术参数中标注“▲”号的为关键技术参数，供应商必须响应（提供证明文件），否则投标无效；非“▲”号参数累计的负偏离项须≤3项，否则投标无效。”

二、售后服务要求

1、维修期限：自厂家收到需维修PDA之日起不超过15个日历天完成，维修过程中产生的快递费用由成交供应商负责。

2、质保期内提供每季度不少于1次的现场巡检服务。
3、供货时，成交供应商须提供5台备用机和20块备用电池。
三、其他

供应商根据采购人提供的配件清单（详见附件，包括但不限于清单中的配件，供应商可自行添加）提供清单中配件的价格，供采购人参考（采购人不承诺使用，如使用，供应商须按照响应文件中的价格结算）。
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