项目编号：SYZB20240724号

舒城县人民医院输液泵、双通道注射泵
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舒城县人民医院输液泵、双通道注射泵采购项目采购公告
项目概况：舒城县人民医院输液泵、双通道注射泵采购项目（项目编号：SYZB20240724号）的潜在供应商应在在舒城县人民医院网站（http://www.ahscxyy.com）“招投标公告”栏中查看并下载采购文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：SYZB20240724号
2、项目名称：舒城县人民医院输液泵、双通道注射泵采购项目
3、项目类型：货物类
4、采购方式：竞争性谈判
5、最高限价：27000元
6、采购范围：输液泵、双通道注射泵各3台，其中输液泵最高单价限价4000.00元/台，双通道注射泵最高单价限价5000.00元/台。
7、供货期限：合同签订后15日内完成供货及安装。
二、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
1、时间：自公告发布之日起至开标时间前。
2、地点：舒城县人民医院网站（http://www.ahscxyy.com）“招投标公告”栏中查看并下载采购文件。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1、时间：2024年7月27日10时00分（北京时间）
2、地点：舒城县人民医院住院部四楼医疗设备科
3、响应文件要求：现场递交纸质标书响应文件。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个日历天。
六、其他补充事宜
投标保证金：本项目无需提供。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：舒城县人民医院 
地  址：六安市舒城县桃溪东路与鹿起路交叉口 
联系方式：王老师 0564-8689652
                                                  2024年7月24日


舒城县人民医院输液泵、双通道注射泵采购项目供应商须知
供应商代表须仔细阅读本须知内容，供应商递交响应文件，即视为供应商完全理解并认可本采购文件全部内容，并承担相关法律责任，本采购文件最终解释权归本项目采购人。
一、项目概况：
1、项目编号：SYZB20240724号
    2、项目名称：舒城县人民医院输液泵、双通道注射泵采购项目
3、供货期限：合同签订后15日内完成供货及安装。
4、最高限价：27000.00元
5、采购信息及项目要求：输液泵、双通道注射泵各3台，其中输液泵、最高单价限价4000.00元/台，、双通道注射泵最高单价限价5000.00元/台，相关参数要求详见附件三。
6、免费质保期：输液泵质保期≥3年，注射泵质保期≥5年。
7、质量标准：产品质量必须符合国家相关标准，所投产品技术性能必须满足或优于要求技术参数，产品合格，且有生产厂家规定的售后服务。
8、供应商报价要求：
（1）所提供产品报价应当包含产品费用、运输费（含上下车）、安装费、售后服务费及税金等所有费用，且不得高于项目报价上限值。成交供应商应向采购人出具税务发票。
（2）供应商应当一次性报出不得更改的价格，任何有选择的报价均为无效报价。
（3）供应商报价一经认可，即为签订合同的最终依据。
（4）报价计量单位为中华人民共和国法定计量单位。
（5）供应商应按采购文件要求及规定格式对所投产品逐项进行报价。
（6）所报价格的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（7）供应商所报价格须精确到小数点后两位。
（8）报价材料应加盖报价单位公章。
二、付款方式：
全部供货、安装及调试完成，验收合格且经审计结束后按审计价款一次性付清。
三、供应商资格要求：
详见采购公告。
四、供应商须知：
（1）供应商承诺的完成时间必须完全响应本文件规定，否则以无效标处理。
（2）供应商的资料不全的将不被接受。
（3）供应商在投标过程中应遵守诚实守信原则，串通或弄虚作假行为影响招标的，一经查实相关行政主管部门有权否决当次评审结果。
（4）在合同履行过程中，如发现供应商有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会受到列入“黑名单”、网上通报等处理。请各供应商认真阅读采购文件各条款。
（5）开标时企业需单独提供以下资料审查（须加盖单位公章）：
1.法定代表人到场的须提供身份证及法定代表人身份证明原件（附法定代表人身份证正反面复印件）；
2.委托代理人到场的须提供身份证及授权委托书原件（附法定代表人及授权委托人身份证正反面复印件）；
（6）本项目履约保证金的金额及缴纳方式：成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价2%的履约保证金，并缴纳到采购人指定账户。
（7）本项目履约保证金的退还：项目验收结束后退还履约保证金。
（8）如因未在规定时间段内提供响应文件、无法辨认等造成的后果，由供应商自行负责。
五、开标时间、开标地点及评标方式
1、报价时间：2024年7月27日10时00分（迟到视作放弃参与）；    开标地点：舒城县人民医院住院部四楼医疗设备科。
2、评标方式：本项目采用竞争性谈判的方式，最低价成交。
谈判主持人按照开标会现场供应商签到的先后顺序，依次拆封标书宣布各家供应商的报价并记录。谈判小组先按照采购文件要求评定出有效供应商（投标文件符合采购需求、质量、服务且符合采购文件要求）；
在有效供应商中，谈判小组将分别单独和其进行谈判，谈判采用一轮谈判、二轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判和报价，由谈判小组视情况而定；谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在谈判小组发出次轮报价指令后30分钟内在谈判现场以书面形式完成报价；
最终报价按照报价由低到高的顺序依次排序，报价最低的供应商为项目成交供应商。成交供应商在开标会结束且成交结果公示无异议后7个工作日内与采购人签订合同。
注：（1）当最低报价出现两家或两家以上相同时，则采取现场抽签方式确定成交候选人排序；
（2）为保障社会资源合理利用，提高资金使用效率，谈判小组有权力不接受收到的最低报价承包项目或其它任何响应文件的约束；
（3）供应商后一轮报价不得高于前一轮的报价（响应文件中报价视作第一轮报价），否则将其作为无效投标处理；如供应商未在上述规定的时间内完成后一轮报价，则视作其该轮报价同前一轮的报价；
（4）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。
六、响应文件要求：
1、响应文件响应函及响应文件响应函附录。
2、供应商法定代表人及授权委托人身份证复印件。
3、格式要求：A4纸不得活页，密封包装。
4、提交份数：壹式叁份。（正本壹份、副本贰份）
5、编制要求：响应文件应打印装订成册，字迹清楚不褪色，并由供应商法定代表人或其委托代理人签字；
6、采购文件中要求的其他内容；
7、响应文件须逐页加盖单位公章。
七、提交相关费用：无
8、 成交结果公示：
成交结果将在舒城县人民医院网站（http://www.ahscxyy.com）“招投标公告”栏进行公示。
9、 签订合同：
成交供应商应在成交结果公示无异议后7个工作日内与采购人签订合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人将取消其成交资格。

附件一： 
设备采购合同
（样本）
甲方：
乙方：

甲乙双方根据国家有关法律的规定和甲方采购流程，经甲方组织组织相关人员竞争性谈判并现场开标。根据成交公示结果，双方本着平等协商诚实信用的原则签定如下条款，以供双方共同遵循：
	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


一、货物设备供应一览表
二、合同条款
1.交货地点及方式
1.1交货地点：                           
1.2交货期：   合同签订后   日内完成供货 
1.3交货方式：送货上门，在安装调试验收合格前，所有设备材料的运输、保管、保险等费用均由乙方负责。
2.价款部分
2.1合同价款：大写：人民币       小写：     元。 
2.2付款方式：产品交付验收后，由供应商提出申请，经采购人审核同意后按项目合同价款一次性付清（无息）。
3.质量标准和验收
3.1乙方提供的货物必须是经合法途径取得的全新原厂产品。
3.2乙方应按现行的国家或行业技术及验收标准和采购文件的规定提供货物或服务，因乙方提供的货物或服务达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
3.3验收由使用单位按规定组织相关部门及人员进行。
3.4双方对货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。
4.违约责任
4.1乙方提供的货物和服务质量必须达到采购文件和投标文件的要求，凡在供货、安装调试、检测、设备试运转过程中发现的货物质量问题，乙方必须无偿更换直至符合质量要求，并承担由此引发的一切费用。若更换后仍达不到采购文件约定的质量标准，甲方有权解除合同，乙方须承担甲方直接经济损失。
4.2由于甲方保管不善或使用不当造成故障或损坏，乙方应协助甲方及时给予修复。
5.违约赔偿
5.1除不可抗力外，如乙方发生不能按期完成供货安装任务，甲方发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金，即合同价款的20%。
5.2 乙方和甲方签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣合同价1%的滞纳金给甲方。
6.不可抗力
如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
7.解决合同纠纷的方式
7.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向采购人当地的人民法院起诉。由本合同纠纷产生的诉讼费、保全费、律师费等因维权产生的一切费用均由败诉方承担。
7.2本合同在双方签字盖章后开始生效。
8.合同解除：
8.1有下列情况之一的，甲方可向乙方发出书面通知，解除合同。
（1）乙方未在规定限期或甲方同意延长的限期内履行合同的；
（2）乙方未按照合同规定交付标的物或标的物验收不合格的；
（3）乙方未能履行合同规定的其它义务。
9.乙方账号：
户名：
账户：
开户行：
10. 甲方开票信息：
名称：
单位纳税识别号：
单位地址：

11.本合同壹式 伍 份，甲方 肆 份、乙方 壹 份。
12.售后服务：

甲方（签章）：                     乙方（签章）：
甲方代表（签字）：                 乙方代表（签字）：
                         
日  期：                          日  期：


附件二：
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                                            （项目名称）





响 应 文 件










              供应商：                            （盖单位章）
              法定代表人或其委托代理人：            （签字）
        年        月        日
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（1） 采购文件响应函

                        （采购人名称）：
1．我方已仔细研究了                     （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （¥            元）的总报价，供货期限          ，按采购文件约定实施和完成项目。
2．我方承诺：
（1）我方响应文件一经发出，即不可修改撤回，否则我方愿意接受采购人的处罚；
（2）我方的报价一旦被采购人认可，该报价即为合同价；
（3）我方投标秉承公平公正原则，坚决反对和杜绝采用低价策略来恶性竞争，我方承诺本投标报价不低于成本，如有违反，我方愿意接受任何的惩罚或处理；
（4）为保障社会资源合理利用，提高资金使用效率，我方认可谈判小组不接受收到的最低报价承包项目或其它任何响应文件的约束。
3．如我方为成交供应商：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）随同本采购文件响应函递交的采购文件响应函附录属于合同文件的组成部分；
（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保和风险担保（若有）。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．                                       （其他补充说明）。

供应商：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 


        年        月        日




[bookmark: _Toc410054243][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc179632810]
（2） 采购文件响应函附录


	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	姓名：           
	

	2
	供货期限
	                
	

	3
	免费质保期
	                
	

	4
	分包
	不采用
	

	5
	履约保证金
	按采购文件要求履行
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二、资格审查资料

1、有效的企业营业执照复印件；
2、企业基本账户开户许可证或证明材料复印件；
3、供应商法定代表人及委托代理人居民身份证复印件；	
4、采购文件规定的其他材料。
[bookmark: _Toc394401038][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc179632812][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc20904][bookmark: _Toc410054246]

三、授权委托书


本人       （姓名）系                        （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    
委托期限：                         。

代理人无转委托权。

须附法定代表人及代理人身份证正反面复印件。


供应商：                                         （盖单位章）
 
法定代表人：                                     （签字）

身份证号码：                                     

委托代理人：                                     （签字） 

身份证号码：                                     


       年       月       日



四、法定代表人身份证明


供应商名称：                              
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

须附法定代表人身份证正反面复印件。


供应商：                 （盖章）


        年       月       日








5、 
供货清单及分项报价
	序号
	货物
名称
	要求技术参数
	所投产品品牌、型号及技术参数（须详细描述）
	参数
响应
情况
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	供货时间承诺

	1
	
	
	品牌
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	型号
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	参数
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	品牌
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	型号
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	参数
	
	
	
	
	
	


合计报价（大写）：                        （￥：             元）          

供应商（盖单位公章）：                             
法定代表人或授权委托人（签名）：                   
联系人及联系方式：                                                     
日  期：      年      月      日
注：
1、所有参数须同采购文件要求逐条响应，产品技术性能必须满足或优于要求技术参数，并列出品牌、型号及详细参数（不接受无型号无参数的定制款产品），如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）采购文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效。此表内容若单页填不下，可按同样格式扩展，但每页均需盖单位公章；
2、供应商所报单价不得高于采购文件中规定的单价最高限价，否则作无效响应处理；
3、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。


六、承 诺 函


致 ：舒城县人民医院

     我公司于      年    月     日     时领取了贵单位发出的采购文件，在认真阅读了采购文件后，我公司对采购文件（各项条款）无异议且对文件中安排的开标时间无异议。

特此承诺。



                                   （供应商盖章）
                
                        年      月      日


6、 最终报价单
	项目名称
	舒城县人民医院
输液泵、双通道注射泵采购项目

	供应商名称
	

	第    轮单价报价
（人民币/元)
	输液泵：          元/台（小写）
双通道注射泵：          元/台（小写）

	第    轮总报价
（人民币/元)
	小写：                          
大写：                          

	备注
	

	报价说明：
1、上述报价包含采购需求、采购文件要求及供应商自行承诺额外内容等完成项目的所有费用；
2、供应商单独备足此表，自行准备多份，用于现场报价。


供应商盖章:
法定代表人（或委托代理人）签字： 
法定代表人（或委托代理人）身份证号码：
日 期 ：     年     月     日


附件三：采购需求
1、输液泵（3台，4000元/台）
技术参数:
1.输液器规格：适用符合标准的各品牌输液器；
2.输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减；
3.输液量精度误差：±5%；
4.★泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%；
5.输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减；
6.阻塞灵敏度：三档以上灵敏度可选，并动态实时显示压力指示状态；
7.KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。
8.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警；
9.★实体按键操作，显示屏数值显示有小数位防错设计；
10.其他功能：
10.1具有输液累计量显示功能；
10.2具有快排、快输功能：停止状态为快排，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度≥700ml/h，用于对患者的快速输液；
10.4具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”等三种及以上输液速度设置方式；
10.5具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动；
10.6具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检；
10.7具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录；
11.电源电压：交流输入：AC220V/50Hz，功耗：不大于20VA；
12.具有交流电停止，自动切换机内电池供电功能。电池满电状态下，可连续工作3小时以上。
13.整机免费质保≥3年

[bookmark: _GoBack]2、双通道注射泵（3台，5000元/台）
技术参数:
1.通道数：双通道一体机；
2.注射器规格：适用符合标准的各品牌普通注射器；
3.注射量范围：0.1mL~9999mL；
4.注射速度：10mL注射器：0.1420mL/h，20ml注射器：0.1 ~650mL/h，30mL注射器： 0.1 ~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1 ~1600mL/h；
5.快速推注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h；
6.速度增量：＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减；
7.注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）；
8.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式；
9.★双操作输入模式：按键和穿梭键；
10.六种及以上给药单位包括：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min
11.报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警
12.其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口；
13.历史记录功能：可记录500条使用记录及以上；
14.KVO速率:
14.1速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；
14.2KVO流速误差≤±5%；
15.丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减；
16.阻塞灵敏度：三档及以上可选择，包括：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa；
17.整机免费质保≥5年。
注：上述设备须为同一品牌产品，参数中“★”参数为必须响应项；“★”参数有1条负偏离或非“★”参数负偏离情形＞3条，视作无效响应，取消谈判资格。
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