采购需求
一、采购清单：
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价（万元/台）
	备注

	1
	飞利浦DR球管
	1
	支
	16 
	



二、技术参数：
飞利浦DR球管
1.适配整机设备型号：Digital Diagnost
2.球管型号：SRO33100ROT360；
3.球管品牌：PHILIPS； 
4.球管最大工作电压：≧150KV；  
5.球管最大电流：≧800mA； 
6.球管的焦点:0.6/1.2；
7.最大灯丝电流：6.3/6.7A；  
8.旋转阳极角度：13°±1°；  
9.旋转阳极的转速：3000~10800RPM；  
10.旋转阳极的热容量:≥300KHU；
11.阳极输入功率：33~100KW；
12.保证球管为原厂全新，安装时提供球管相对应的报关单，旧件返回厂家。
三、免费质保期1年。
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