采购需求

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清（无息）。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	舒城县人民医院院内

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起30日历天内完成供货、安装及调试。

	4
	免费质保期
	3年


二、货物需求
（一）采购清单：

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价（万元）
	备注

	1
	牙科综合治疗机
	4
	台
	29.5
	

	2
	▲种植型牙科治疗机
	1
	台
	
	核心产品


（二）技术参数：
牙科综合治疗机

★1.使用期限≥15年；

■2.治疗单元和治疗椅采用分体落地式结构；

3.口腔灯：

3.1配置LED感应冷光灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，支持无接触式控制；

3.2口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，色温范围3500K～5200K，医生可自定义适合治疗的灯光色温；

★3.3口腔灯臂为下挂式，长度≥650mm，灯头距地面高度最高≥1700mm，最低≤1200mm，垂直高度调节行程≥600mm。

4.治疗椅：

★4.1 治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥200kg；

4.2座椅升降范围：400mm～750mm；

★4.3靠背长度可调节档位≥5档，椅背伸缩范围≥100mm；

4.4牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能；

4.5治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制；

4.6治疗椅头靠可在360度范围内调节，长度可伸缩调整，纵向长度≥200mm；

★4.7牙椅设置≥3组物理安全开关。

5.消毒抑菌系统

5.1带一键全自动智能消毒系统；

5.2带手机管冲洗功能。

6.医生治疗台单元:

6.1医生治疗台为下挂式，带气锁功能，配置集成式工具盘、防滑硅胶垫，可拆卸进行高温高压消毒；

6.2配置≥3英寸高清触控显示屏和≥20个功能机械按键，并能记忆≥20个椅位和医生器械使用习惯；

6.3液晶触控屏可实时显示牙椅状态信息；

★6.4内置电动马达模块；

★6.5内置洁牙模块；

7.助手位单元：配置双关节助手杆，带三用枪、强弱吸手柄各1支；

8.配置多功能脚踏开关，可控制升降俯仰、手机、供水、冲洗、吹屑气开关和椅位复位；

9.配置医生椅、护士椅，带扶手，可调节坐垫高度。

■10.配置清单

1.感应LED冷光灯 1套

2.治疗椅 1套

3.电动驱动系统 1套

4.下挂式医生工作台 1套

5.低速光纤手机管线 1套

6.高速手机 2支，低速手机 1支

7.全自动消毒系统1套

8.分体落地侧箱 1套

9.内置加热系统 1套

10.三用枪 2套

11.纯净水系统 1套

12.消毒水系统 1套

13.可拆卸式痰盂缸 1套

14.集成式工具盘（无菌供水单元） 1套

15.集成式电动马达 1套

16.集成式洁牙机 1套

17.光固化机 1套

18.助手控制面板 1套

19.强弱吸系统 1 套

20.多功能脚踏 1套

21.医师椅、护士椅各1套

▲种植型牙科治疗机

★1.使用期限≥15年；

2.手术灯：配置LED感应冷光灯，投射灯珠≥20颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥70000Lux，支持无接触式控制；

3.牙科椅

3.1治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围＞200kg，座椅升降范围：400mm～750mm；

3.2 牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能；

3.3座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部；

3.4治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制;

3.5治疗椅头靠可在360度范围内调节，长度可伸缩调整，纵向长度≥200mm；

4.具有消毒抑菌系统；

5.治疗台单元

5.1配置第二托盘面积≥1800cm²，不锈钢材质，可大范围旋转；

5.2配备纯净水系统，纯净水瓶容量≥1000ml；

6侧箱单元

★6.1侧箱为铝合金材质；配置可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；供水和冲痰盂系统时间可设定；

★6.2 内置≥3套吸唾系统；

★6.3集成化抽吸系统：标配一次性集污装置，内置一次性集污袋（或选配多次消毒玻璃集污瓶）；

配置可拆卸高温高压消毒的金属手柄；

6.4强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³；

6.5强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀；

★7.助手位单元：配置可伸缩式铝合金助手杆，每个器械挂架位的垂直角度可单独进行≥270度的旋转。带三用枪、强弱吸手柄各1支；

8.内置封闭电源；

★9.配置医生脚踏和助手多功能脚踏，医生脚踏可控制手机工作，助手脚踏控制椅位升降、靠背俯仰、椅位复位、一键漱口冲盂、种植负压吸引器工作以及吸唾（可控制点动抽吸或持续抽吸）。

■10.配置清单

1.手术专用LED灯 1套

2.治疗椅 1套

3.腰枕颈枕 1套

4.电动驱动系统 1套

5.推车式医生工作台 1套

6.低压观片灯 1套 

7.低速手机管线 1套

8.高速手机 2支，低速手机 1支

9.集成式工具盘（无菌供水单元） 1套

10.集成式电动马达 1套

11.集成式洁牙机 1套

12.光固化机 1套

13.连体式不锈钢第二器械盘 1套

14.集成式手术抽吸系统  1套

15.内置加热系统 1套

16.三用枪 2套

17.纯净水系统 1套

18.一体式痰盂缸 1套

19.强弱吸系统 1 套

20.金属抽吸手柄 2套

21.医生脚踏、助手脚踏各1套

22.医师椅、护士椅各1套

注：上述技术参数中标注“▲”属于核心产品。标注“■”参数为必须响应项，供应商须在投标文件中提供证明资料。标注“★”参数为加分项。非“★”“■”参数以响应情况表为评审依据。“■”参数有负偏离或非“★”“■”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。

