采购需求
一、采购清单：

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价
	备注

	1
	多参数监护仪
	3
	台
	20万元
	


二、技术参数：
多参数监护仪参数

★1.模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机监测模块通用插槽数≥4个，整机采用无风扇设计。

2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口）。

★3.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

4.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

5.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

6.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。

7.≥4通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，可在机器界面内选择多导同步分析模式。

8.USB接口≥4个，支持鼠标、条码扫描枪和遥控器等USB设备。

9.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。

10.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

11.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

12.具有支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测和波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

13.有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：-50～360mmHg。

14.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

★15.标配旁流EtCO2监测模块，支持升级主流、微流EtCO2监测模块，配套水槽支持快速更换。

16.支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看。

17.支持升级脑电麻醉深度指数ESI模块、神经肌肉传导NMT模块。

★18.支持升级PiCCO技术监测功能模块。

19.支持升级RM呼吸力学模块，提供≥18项呼吸力学参数指标。

★20.支持升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求；

21.支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量。

22.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

23.具备多个参数融合分析功能，通过心电与有创压脉搏波以及血氧脉搏波的融合分析，对心律失常的假性报警进行抑制，避免由于干扰引起的误报警，并支持通过图标提示用户当前参与融合分析的参数类别。（提供证明材料）
24.具有血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料

25.支持升级血流动力学软件工具；

26.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式；

★27.支持与除颤监护仪，遥测，输注泵站、呼吸机混合联通至中心监护系统，支持与科室监护仪高端血流动力学模块互通互用；

★28.整体要求：主机3台、基本功能模块（具备有创压功能）1套、呼末监测模块3套，转运模块2套（具备有创压功能，具备独立操作显示屏≥5英寸，供电时间≥4小时，满足转运监测使用），替换水槽15个。主机及各插件模块质保期≥3年。
注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。


