
[bookmark: _Toc8171][bookmark: _Toc23627][bookmark: _Toc23283][bookmark: _Toc19391]采购需求
（第二包：含环钻（含配套手术器械），最高限价21.00万元；）
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清。

	2
	供货及安装地点
	舒城县人民医院

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起30日历天内负责免费送货到指定地点，并安装调试完成。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起3年



二、货物需求
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	是否为核心产品
	备注

	1
	环钻
	一、设备功能：
■用于手术时对皮肤瘢痕组织钻孔、削磨、切割/切开处理。
二、技术参数
1.显示模式：液晶触摸屏显示器；
★2.工作系统：具备≥2支环钻机，可同时独立工作，支持两个患者同时进行手术；
3.控制系统：须具备两个独立的脚踏板控制；
4.计数功能：两个环钻机均须配备独立计数功能；
5.环钻机转向设置：须具备正反向转向功能；
★6.转速范围：≥35000rpm可调节，步进500rpm；
7.转速误差：≤±2%；
8.转速变动率：≤±3%；
★9.力矩：≥15mN·m；
★10.环钻头规格：≥6种规格可选；
★11.使用年限：10年；
12.噪音：≤75dB；
★13.功率:≥100VA。
█配置清单：
（1）主机1台、马达2个、直手机2个、脚踏开关2个、环钻头6支（不同规格，供采购人选择）、钨钢螺纹磨头1支。
[bookmark: _GoBack]（2）配套手术器械（参考品牌：众和天工/蛇牌/史赛克)参考品牌不作为指定品牌，响应文件中无须填报品牌，投标人须在响应文件中承诺（承诺函格式自拟），承诺内容至少包含：于项目实施过程中所提供产品品牌在上述参考品牌内，若提供非参考品牌内产品，须经采购人审核同意后方可供货；若未按上述承诺内容执行，中标人承担由此产生的一切后果及责任。（未提供承诺或承诺内容不满足上述要求的，按无效响应处理。）：
一、腋臭手术器械包：
1.金柄持针钳细齿（4把）：总长约12.5cm、0.25mm细齿、金柄、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
2.帕巾钳（8把）：硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
3.精细止血钳（直）（8把）：总长约12.5cm、直、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
4.精细止血钳（弯）（8把）：总长约12.5cm、弯、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
5.组织钳（4把）：总长约13cm、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
6.ADSON整形镊（4把）：头宽0.6mm有钩、总长约12.5cm、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
7.特快剪(弯)（4把）：总长约9.5cm、弯、斜面、尖头、金柄、硬度HRC50~58、表面粗糙度：鳃部≤1.6μm其余≤0.8μm、30Cr13材质；
8.特快剪(直)（4把）：总长约9.5cm、直、斜面、尖头、金柄、硬度HRC50~58、表面粗糙度：鳃部≤1.6μm其余≤0.8μm、30Cr13材质；
9.手术刀柄带刻度（2把）：3#，304材质、头部外表面粗糙度≤0.8μm；
10.三爪拉钩（钝）（4把）：钝、总长约16.5cm、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
11.腋臭刮匙有齿（4把）：有齿、硬度HRC40~48、头部外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
12.腋臭刮匙（4把）：硬度HRC40~48、头部外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
13.刮吸器（4把）：带通道、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
14.金柄有齿精细组织剪弯（4把）：总长约18cm、弯、圆面、钝头、金柄、硬度HRC50~58、表面粗糙度：鳃部≤1.6μm其余≤0.8μm、30Cr13材质；
15.卵圆钳（2把）：有齿、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质。
二、整形手术器械包：
1.金柄持针钳细齿（8把）：总长约12.5cm、0.25mm细齿、金柄、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
2.帕巾钳（16把）：硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
3.精细止血钳（直）（16把）：总长约12.5cm、直、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
4.精细止血钳（弯）（16把）：总长约12.5cm、弯、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
5.组织钳（8把）：总长约13cm、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
6.ADSON整形镊（8把）：头宽0.6mm有钩、总长约12.5cm、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
7.特快剪(弯)（4把）：总长约9.5cm、弯、斜面、尖头、金柄、硬度HRC50~58、表面粗糙度：鳃部≤1.6μm其余≤0.8μm、30Cr13材质；
8.特快剪(直)（4把）：总长约9.5cm、直、斜面、尖头、金柄、硬度HRC50~58、表面粗糙度：鳃部≤1.6μm其余≤0.8μm、30Cr13材质；
9.手术刀柄带刻度（4把）：3#，304材质、头部外表面粗糙度≤0.8μm；
10.三爪拉钩（钝）（8把）：钝、总长约16.5cm、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
11.卵圆钳（4把）：有齿、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质。
三、整形手术器械组：
1.特快剪(弯)（20把）：总长约9.5cm、弯、斜面、尖头、不镀金、硬度HRC50~58、表面粗糙度：鳃部≤1.6μm其余≤0.8μm、30Cr13材质；
2.特快剪(直)（20把）：总长约9.5cm、直、斜面、尖头、不镀金、硬度HRC50~58、表面粗糙度：鳃部≤1.6μm其余≤0.8μm、30Cr13材质；
3.ADSON整形镊（40把）：头宽0.6mm有钩、总长约12.5cm、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
4.精细止血钳（弯）（20把）：总长约12.5cm、弯、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
5.金柄持针钳细齿（10把）：总长约12.5cm、0.25mm细齿、金柄、硬度HRC40~48、外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
6.腋臭刮匙（2把）：硬度HRC40~48、头部外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
7.腋臭刮匙（有齿）（2把）：有齿、硬度HRC40~48、头部外表面粗糙度≤0.8μm、20Cr13材质；
8.金柄有齿精细组织剪弯（4把）：总长约18cm、弯、圆面、钝头、金柄、硬度HRC50~58、表面粗糙度：鳃部≤1.6μm其余≤0.8μm、30Cr13材质；
9.弯盘（10把）：通用器械，按需配置。
	1套
	是
	注：1.采购需求中█产品参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；
2.供应商响应文件中须提供满足“★”参数的证明材料，证明材料须包含如下证明材料其中之一：医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页（未提供或提供材料不满足要求的，按无效投标处理；
3.无标识项参数≥3项未响应或负偏离，按无效投标处理；
4.招标文件中所列产品名称不限于所列名称，但产品功能、种类必须与招标文件要求产品对应。


三、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。
四、其他要求
1.供货过程中和到货后，采购人有权组织相关专家对所供货物按招标文件要求、投标文件承诺、合同明确的等要求进行验收工作，以此作为判定合同货物是否达到招标验收的标准。如验收不合格，采购人有权拒收货物，中标人须承担应有损失、相关责任等（包含但不限于：货物往来运输、安装、合同终止、相关法律责任等）；
2.中标人的投标报价包含上述所有货物及服务内容（包括但不限于含网络连接、接口费用、软件升级等）；
3.免费质保期内，供应商所提供的维保、质保零配件必须为原厂产品。
五、样品要求
无。
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