
[bookmark: _Toc22605]采购需求
[bookmark: _Toc4148][bookmark: _Toc21798][bookmark: _Hlk23621890]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	支付方式：按月结算，供应商于每月按实际发生的服务内容向采购人报送上月结算凭证，经采购人审核同意后一次性付清。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	服务地点
	安徽省六安市舒城县人民医院

	3
	服务期限
	①中标供应商须在签订合同后必须在7日内提供云资源实际环境测试，并在30日内将现有应用系统各类数据库和相关历史数据进行安全准确的整合和迁移到云平台上；
②服务周期自合同签订之日起3年，须保障数据的准确性、完整性、安全性，以及确保系统平稳运行。


[bookmark: _Toc8753]二、项目概况
为全面提升舒城县人民医院信息化水平和科学化管理，满足医院各业务系统的上云资源需求，购买包括主机、网络、安全等产品，在保障数据安全性的同时，为保障医院现有业务系统正常使用，需提供运维团队服务7*24小时的系统监控和应急事故处理服务，提供平台的日常运维、性能调优等运维服务。同时考虑到未来医院信息化平台发展的需要，需降低各功能模块耦合度（如软硬件不可绑定），并充分考虑兼容性。云平台系统后期能够支持对接PaaS服务和医疗大数据服务的要求。为了保障医院业务信息系统承担的业务服务有效运转，提高连续服务能力，具备数据安全和网络安全防护的能力，要求投标供应商具备一定的网络安全应急响应服务能力。
[bookmark: _Toc27920][bookmark: _Toc13016]三、服务需求
	[bookmark: _Toc20717][bookmark: _Toc16414]序号
	服务名称
	技术参数
	数量

	1
	his主库服务器
	主机类型：计算型,vCPU：32核，内存：64GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：3072GB SSD，备份盘：3072GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	2
	his 从库服务器
	主机类型：计算型,vCPU：32核，内存：64GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：3072GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	3
	his从从库服务器
	主机类型：计算型,vCPU：16核，内存：32GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：3072GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	4
	数据集服务器
	主机类型：计算型,vCPU：32核，内存：64GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：3072GB SSD，备份盘：3072GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	5
	his备份库服务器
	主机类型：计算型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：6144GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	6
	camelagent数据库服务器
	主机类型：计算型,vCPU：8核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：1500GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	7
	cdss知识库_数据库服务器
	主机类型：通用或内存增强型,vCPU：16核，内存：32GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：3072GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	8
	cdss知识库_应用服务器1
	主机类型：通用或内存增强型,vCPU：16核，内存：32GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：1536GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	9
	cdss知识库_应用服务器2
	主机类型：通用或内存增强型,vCPU：16核，内存：32GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：1536GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	10
	rocketmq消息集群服务器1
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	11
	rocketmq消息集群服务器2
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	12
	rocketmq消息集群服务器3
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	13
	注册中心服务器1
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	14
	rocketmq消息集群服务器4
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	15
	注册中心,nacosnginx服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	16
	注册中心服务器2
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	17
	rocketmq消息集群服务器5
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	18
	elk-es服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：8核，内存：32GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：2048GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	19
	出口网关服务器1
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	20
	实时计算doris-be节点服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：16核，内存：64GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：2048GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	21
	bind_slave服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	22
	mongodb服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：8核，内存：32GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：6144GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	23
	实时计算doris-fe节点服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：16核，内存：64GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：1024GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	24
	mysql服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：500GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	25
	prometheus监控服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：500GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	26
	rocketmq消息集群服务器6
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	27
	tengine服务器1
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	28
	tengine服务器2
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	29
	分布式事务服务器1
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	30
	分布式事务服务器2
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	31
	redis缓存服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	32
	跳板机,时间服务器,部署中间件转发服务,elastic-job,kibana服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：500GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	33
	分布式事务服务器3
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	34
	redis缓存服务器1
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	35
	redis缓存服务器2
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	36
	redis缓存服务器3
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	37
	redis缓存服务器4
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	38
	出口网关服务器2
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	39
	es服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：1024GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	40
	redis缓存服务器5
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	41
	实时计算计算节点服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：16核，内存：128GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：1024GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	42
	zookeeper服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：500GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	43
	kafka,elk-kafka服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：1024GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	44
	实时计算kafka服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：8核，内存：32GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：2048GB SSD，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	45
	bind服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	46
	nginx-net服务器
	主机类型：网络增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	47
	应用服务器类型1
	主机类型：通用或内存增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：200GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	75

	48
	应用服务器类型2
	主机类型：通用或内存增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：500GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	49
	应急中间件服务器
	主机类型：通用或内存增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	50
	应急应用服务器
	主机类型：通用或内存增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：300GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	3

	51
	数据下沉服务器
	主机类型：通用或内存增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：1024GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	52
	导数据服务器-windows
	主机类型：通用或内存增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：3072GB SATA，操作系统：Windows Server 2016 镜像：ods-window-template。
	1

	53
	导数据服务器-linux
	主机类型：通用或内存增强型,vCPU：4核，内存：16GB，系统盘：40GB SATA,数据盘：2048GB SATA，操作系统：openEuler 22.03。
	1

	54
	业务主线路全动态BGP线路
	带宽：500M
	1

	55
	PACS影像传输全动态BGP线路
	带宽：100M
	1

	56
	管理线路全动态BGP线路
	带宽：100M
	1

	57
	业务出口全动态BGP线路
	带宽：100M
	1

	58
	移动端业务接入口全动态BGP线路
	带宽：100M
	1

	59
	业务主线路全动态BGP线路2
	带宽：50M
	1

	60
	对象存储业务chis
	6T
	1

	61
	对象存储- PACS影像存储使用
	60T
	1

	62
	waf
	500M带宽
	1

	63
	云防火墙
	500M带宽
	1

	64
	日志审计
	168台授权
	1

	65
	企业主机安全
	168台授权
	1

	66
	数据库审计
	6台授权
	1

	67
	入侵防御
	入侵防御
	1

	68
	小型NAT网关服务
	用于映射数据库，完成数据下沉等操作
	1

	69
	内网DNS域名解析服务
	需要内网DNS解析服务
	1

	70
	ELB负载均衡
	用于绑定云健康入口，提供更稳定服务
	1

	71
	舒城县医院-影像云前置机（众阳前置服务）
	vCPU 4核，内存16G，系统盘：100GB SSD,数据盘：400GB SATA
	1

	72
	CA前置机
	vCPU 4核，内存16G，系统盘：40GB SSD,数据盘：1024GB SATA
	1

	73
	VTE防治
	vCPU 4核，内存16G，系统盘：40GB SSD,数据盘：100GB SATA
	1

	74
	数据抽取服务器
	vCPU 8核，内存16G，系统盘：40GB SATA,数据盘：1024GB SATA
	1

	75
	PACS前置机
	vCPU 8核，内存16G，系统盘：100GB SSD,数据盘：4096GB SATA
	1

	76
	舒城县医院-合理用药和审方决策
	vCPU 8核，内存32G，系统盘：50GB SSD,数据盘：1024GB SSD
	1

	77
	舒城县人民医院-导检系统服务器
	vCPU 4核，内存16G，系统盘：500GB SSD,数据盘：400GB SSD
	1

	78
	舒城县人民医院-体检前置机
	vCPU 2核，内存4G，云硬盘：300GB SSD（未分区）
	1

	79
	DRG应用
	vCPU 4核，内存16G，云硬盘：500GB SSD（未分区）
	1

	80
	DRG预分组
	vCPU 4核，内存8G，云硬盘：500GB SSD（未分区）
	1

	81
	DRG数据库
	vCPU 4核，内存8G，云硬盘：1024GB SSD（未分区）
	1

	82
	HRP数据库
	vCPU 4核，内存32G，系统盘：40GB SSD,数据盘：1500GB SSD
	1

	83
	HRP应用
	vCPU 4核，内存32G，系统盘：100GB SSD,数据盘：400GB SSD
	1

	84
	OA服务器
	vCPU 16核，内存32G，系统盘：40GB SSD,数据盘：2048GB SSD
	1

	85
	舒城县人民医院-OSS应用服务器
	vCPU 4核，内存32G，系统盘：40GB SSD,数据盘：500GB SSD
	1

	86
	舒城县医院-影像前置机
	vCPU 4核，内存8G，系统盘：100GB SSD,数据盘：500GB SSD
	1

	87
	舒城县人民医院-接口前置机
	vCPU 4核，内存16G，系统盘：100GB SSD,数据盘：500GB SSD
	1

	88
	舒城县人民医院-198.198.199.156新
	vCPU 8核，内存64G，系统盘：700GB SSD,数据盘：600GB SSD
	1

	89
	舒城县人民医院-198.198.198.5新
	vCPU 8核，内存64G，系统盘：1024GB SSD,数据盘：300GB SSD
	1

	90
	舒城县医院198.198.198.4新
	vCPU 8核，内存32G，系统盘：200GB SSD,数据盘：500GB SSD
	1

	91
	舒城县人民医院EMR-新
	vCPU 16核，内存64G，系统盘：200GB SSD,数据盘：4072GB SSD
	1

	92
	FTP服务器
	vCPU 8核，内存8G，系统盘：100GB SATA,数据盘：1024GB SATA
	1

	93
	自动化药房系统
	vCPU 16核，内存8G，系统盘：100GB SATA,数据盘：1024GB SATA
	1

	94
	舒城县医院康复系统服务器
	vCPU 8核，内存16G，系统盘：200GB SSD,数据盘：1024GB SATA
	1

	95
	舒城县医院智能编码服务器-360杀毒
	vCPU 4核，内存8G，系统盘：200GB SSD,数据盘：500GB SATA
	1

	96
	舒城县医院医保智能审核服务器
	vCPU 8核，内存16G，系统盘：100GB SATA,数据盘：500GB SDD
	1

	97
	舒城县医院-影像前置机2
	vCPU 8核，内存16G，系统盘：100GB SSD,数据盘：500GB SSD
	1

	98
	舒城县医院基础设施服务器应用服务器
	vCPU 2核，内存4G，云硬盘100GB（未分区） SSD
	1

	99
	舒城县医院基础设施服务器存储服务器
	vCPU 2核，内存4G，云硬盘500GB（未分区）SSD
	1

	100
	舒城县医院应用服务器-院长管理驾驶舱
	vCPU 4核，内存8G，系统盘：500GB SSD,数据盘：700GB SATA
	1

	101
	舒城县医院应用服务器
	vCPU 4核，内存16G，系统盘：500GB SSD,数据盘：700GB SATA
	1

	102
	舒城县医院数据库服务器-大数据
	vCPU 8核，内存32G，系统盘：2024GB SSD,数据盘：3000GB SATA
	1

	103
	舒城县医院手麻应用服务器
	vCPU 16核，内存64G，系统盘：100GB SSD,数据盘1：600GB SSD，数据盘2：600GB SATA
	1

	104
	舒城县人民医院体检应用服务器
	vCPU 8核，内存32G，系统盘：100GB SSD,数据盘1：350GB SSD，数据盘2：350GB SATA
	1

	105
	舒城县人民医院PACS影像服务器
	vCPU 16核，内存32G，系统盘：200GB SSD,数据盘:75TB SATA
	1

	106
	舒城县人民医院EMR应用层服务器
	vCPU 16核，内存32G，系统盘：200GB SSD,数据盘1：700GB SSD，数据盘2：700GB SATA
	1

	107
	舒城县人民医院PACS数据库
	vCPU 16核，内存32G，系统盘：200GB SSD,数据盘1：1024GB SSD，数据盘2：3048GB SATA
	1

	108
	舒城县人民医院HIS应用层服务器
	vCPU 16核，内存64G，系统盘：200GB SSD,数据盘1：700GB SSD，数据盘2：700GB SATA
	1

	109
	舒城县人民医院HIS数据服务器
	vCPU 16核，内存64G，系统盘：200GB SSD,数据盘1：2248GB SSD，数据盘2：3072GB SATA
	1

	110
	48口千兆交换机
	1.固化10/100/1000M以太网电口≥48，千兆光接口≥4个
2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥166Mpps；
3.采用绿色环保设计；
4.设备采用静音节能设计；
5.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。
6.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
8.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯（投标文件中无须提供相关证明材料，中标通知书发出3日内中标人须向采购人提供官网截图和链接证明）；
9.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
10.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象（投标文件中无须提供相关证明材料，中标通知书发出3日内中标人须向采购人提供官网截图和链接证明）；
11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web
12.配置含2对千兆多模模块，及所需光纤线缆材料;
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	安全准入设备
	1.标准1U硬件化设备，提供GE电口≥6个， USB口≥2个；
2.支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库；
3.支持内置Portal和802.1x功能，支持MAC地址认证、短信认证、昵称认证功能；
4.支持与第三方Radius联动，将认证信息转发给第三方Radius服务器进行认证，实现统一身份源；
5.支持账号简化管理功能，能够实现用户闲置时间自定义功能，超过时间将会被暂停或者销户；
6.首次登陆账号激活，强制用户上线后必须修改初始化密码；
7.支持密码防暴力破解功能，认证页面输入N（N≥3）次错误密码后，将在指定之间内无法认证成功；
8.支持设置账号的使用权限，支持设置禁止认证时段，支持直接获取用户物理mac地址，防止篡改；
9.支持广告营销功能，界面自适应各类型终端，支持广告制作，提供模板选择、预览发布功能；
10.支持通过邮箱、手机号、密保问题方式来修改密码；
配置要求：
1. 配置不少于1000个并发用户许可，配置硬盘≥1T，内存≥2G;
	1


备注：
1.中标人在签订合同后必须在7个工作日内提供云资源实际环境测试。测试内容为采购要求的功能参数。在规定时间内无法通过测试的，视为虚假应标，报监管部门进行处理。
2.考虑到未来医院信息化平台发展的需要，需降低各功能模块耦合度（如软硬件不可绑定），并充分考虑兼容性。 
3.云平台系统后期能够支持对接 PaaS 服务和医疗大数据服务的要求。 
4.为了能够提供保障医院业务系统服务有效运转，稳定运行的服务能力，具备数据安全和网络安全防护的能力，要求投标供应商具备一定的网络安全应急响应服务能力。
5.配合舒城县人民医院在30个工作日内将现有应用系统各类数据库和相关历史数据进行安全准确的整合和迁移到云平台上，并保障数据的准确性、完整性、安全性，以及确保系统平稳运行，迁移产生的所有费用均由中标人支付；服务期内采购人所需的如磁盘空间扩容等一系列服务，均包含在投标总价中，院方不再额外支付费用（投标人须在投标文件提供承诺书（格式自拟），承诺内容须满足本条所有要求，未提供或提供承诺内容不满足要求的，按无效投标处理）。
四、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。
[bookmark: _Toc18794][bookmark: _Toc8283][bookmark: _GoBack]五、其他要求
无。
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