
经皮黄疸仪公开询价采购报价表
报价单位：                       （盖章）                                     年     月     日

	名  称
	规格型号
	采购数量
	报价（元）
	最高限价（元）

	经皮黄疸仪
	
	壹台
	
	12800

	合计：
	

	备  注
	1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;
2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;
3.报价表加盖公章密封，于6月18日15：00时送至舒城县人民医院 住院四楼 医疗设备科，本着自愿原则，逾期视为放弃！
4.不接收快递报价文件，联系电话：0564-8689652 。


                                                                                          舒城县人民医院 医疗设备科    

                                                                二零二四年六月十三日        

附：一、技术参数

1、检测方法：绿、蓝光比较,光源反射式；
2、显示方式：测量值显示三位数（两位整数，一位小数），测量单位为mg/dl；
3、准确度：± 1.5 mg/dL ；
★4、光源：氙闪光灯,寿命大于10万次；
5、支持外接电源（AC220V/50Hz）和内部电池供电；
6、开启准备时间：小于3秒；
7、校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1，对黄色屏（“20”）显示20.0±1；

★8、使用寿命内，除人为因素外终身免费维修。

  二、投标资质及其他要求：

投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

★2、投标人的投标文件中必须标明所投器械的品牌和规格型号，提供器械厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供设备彩页；

3、 中标人需要免费提供器械现场安装调试，除人为因素外终身免费维修。          

