	采购公告

	项目编号
	SYZB2026-08-06

	发布日期
	2026年8月06日

	一、采购条件

	舒城县人民医院智能监控及报警系统项目监理服务已具备采购条件，对该项目进行采购。

	二、项目概况与采购范围

	1.项目名称
	舒城县人民医院智能监控及报警系统项目监理服务

	2.采购人
	舒城县人民医院

	3.资金来源
	自筹资金

	4.项目实施地点
	舒城县人民医院院内

	5.监理项目规模
	智能监控及报警系统项目预算价320万元

	6.服务周期
	总施工工期约180日历天；监理服务周期覆盖设备验收、施工准备、全过程施工、调试验收全部阶段

	7.监理服务费报价
	上限为项目预算价的1%

	7.采购范围
	详见采购需求

	8.采购方式
	比价采购

	9.标段划分
	1个标段

	三、投标人资格要求

	投标人资质、资格要求
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；
2.具有机电安装工程监理乙级及以上资质；
3.本项目不接受联合体；不得转包、违法分包监理业务；
4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选投标人，不得确定为中标投标人：
（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；
（2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

	四、比价采购方式

	1、项目采购会时间及地点
	采购时间：2026年8月11日10时00分
采购地点：舒城县人民医院门诊四楼多媒体会议室

	2、比价采购方式
	详细见备注

	五、联系方式

	采 购 人：
	舒城县人民医院

	地    址：
	舒城县境内

	联 系 人：
	信息科

	电    话：
	0564-8688062

	六、备注

	1.投标人提供的项目材料须逐页加盖公章。
2.本项目比价保证金：无。
3.本项目履约保证金：监理服务费中标价款的2%。
4.各投标人将以上文件加盖单位公章并装订成册，投标文件密封并盖骑缝章。投标人应在投标文件中按规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须逐页加盖单位公章，并提供委托人（或代理人）身份证、授权委托书（法定代表人可不提供）原件。
5.比价方式：投标人应当于比价当日（截止时间前）携带纸质资料至舒城县人民医院门诊四楼多媒体会议室，按照签到时间顺序依次拆封响应文件。
6.开标前对投标资格进行审查，采购人仅对资格审查通过的投标文件进行评审。开标时，采购人将现场公布投标供应商名称、投标下浮率。
7.不论投标人是否中标，投标项目资料均不退还。

	七、公告发布媒体：舒城县人民医院官网招投标公告栏https://www.ahscxyy.com/


采购需求
 一、项目概况

1. 项目名称：舒城县人民医院智能监控及报警系统项目监理服务

2. 建设地点：安徽省六安市舒城县人民医院院内全区域

3. 监理覆盖施工范围

（1）视频监控子系统：高清网络摄像机、电梯专用摄像机、POE交换机、3U刀片式解码拼控平台、监控存储服务器、NVR、监控大屏、网络控制键盘、监控管理平台软件、综合布线、弱电管线桥架施工；

（2）一键紧急报警子系统：单防区输入模块、RS485报警总线、报警主机、报警平台、声光报警器、护士站报警终端、弱电井门禁联动报警；

（3）机房配套：机房网络、等保配套实施监理；

（4）配套工程：弱电井门禁系统、光纤传输、设备安装调试、系统联调、试运行、竣工资料整理、缺陷整改、质保期全过程监督。

4. 监理服务周期

自项目施工准备阶段进场开始，包含施工全过程、系统调试、试运行、竣工验收、竣工结算、2年缺陷责任期全流程监理服务；实际服务周期随施工工期顺延。

5. 监理服务目标

严格执行国家、安徽省智能化、安防、机房消防、等保相关规范，落实四控两管一协调（质量控制、进度控制、投资控制、安全控制；合同管理、信息管理；组织协调），保障监控、报警系统满足医院安防、等保、医疗场所安全管理要求，杜绝质量、安全、投资风险。

二、投标人（监理单位）资格要求

（一）企业资质

投标人须具备住房和城乡建设主管部门核发资质之一：

1. 工程监理综合资质；

2. 机电安装工程专业监理乙级及以上资质；

3. 通信工程专业监理乙级及以上资质。

 （二）人员配置硬性要求

1. 总监理工程师（1名，驻场总负责）

持有机电工程/通信工程注册监理工程师证书，注册在本单位，提供近3个月社保；近3年内主持过至少1项医院智能化/监控报警监理项目。

2. 专业监理工程师（不少于1名，弱电/安防方向）

具备机电、智能化相关中级及以上职称，持有监理工程师培训合格证，熟悉视频监控、一键报警、机房消防、国密设备、等保相关规范。

3. 现场监理员（不少于1名，全程驻场）

具备弱电、安防施工监理经验，全程驻院跟进管线敷设、设备安装、调试、验收全过程。

 （三）业绩要求

近3年内（以竣工验收报告日期为准），具备至少1项县级及以上医院视频监控+紧急报警项目监理业绩，提供合同、竣工验收证明材料。

 （四）其他要求

1. 独立法人，营业执照经营范围包含工程监理、智能化监理服务；

2. 具备完善的监理管理制度、标准化监理台账、全过程监理资料模板；

3. 无政府采购严重违法失信记录、无监理重大质量安全事故处罚记录。

   三、监理全过程服务内容

 （一）施工准备阶段监理

1. 协助院方梳理项目招标文件、施工单位投标文件、施工合同，核对设备清单、技术参数（监控设备、解码器、显示屏、网络设备、报警模块、国密设备等）；

2. 审核施工单位施工组织方案、管线敷设方案、机房消防施工方案、系统调试方案、安全文明施工方案；

3. 审核施工单位进场设备、材料合格证、检测报告、软著、国密检测报告、厂家质保承诺，对不合格设备、材料禁止进场；

4. 组织建设单位、施工单位、设计单位开展图纸会审、技术交底，梳理医院病区施工降噪、防医患干扰施工要求；

5. 编制本项目专项监理规划、监理实施细则（监控专项、报警专项、机房消防专项）。

（二）施工阶段监理

 1. 质量控制

（1）管线桥架：监督弱电井、病区吊顶、走廊管线敷设，线管接地、屏蔽、强弱电分离施工，核查RS485报警总线、网线布线距离规范；

（2）设备安装：摄像机、报警按钮、弱电井门禁、POE交换机、解码器、服务器、大屏等安装位置、固定工艺、防水防尘检查；

（3）系统调试旁站：监控解码上墙、画面分割、云台控制、电视墙可视化调试、一键报警联动、防区模块信号传输、国密加密功能、录像存储90天存储时长旁站监理；

（4）隐蔽工程验收：弱电井管线、吊顶内线缆、消防管路必须监理现场验收，留存影像资料，未验收不得封盖；

（5）核查设备参数符合性：对照招标文件参数核验解码器背板、业务卡槽、解码算力、国密芯片、交换机POE标准、报警模块传输距离等硬性指标，参数不达标下发整改通知单；

（6）医院专项管控：手术室、ICU、放射科施工降噪、防辐射保护，夜间施工审批监督，避免医疗工作干扰；

（7）旧设备拆除追踪登记，确保医院资产正常回收。
2. 进度控制

1. 审核施工单位月度、周施工进度计划，对比计划与实际进度，滞后节点出具进度预警；

2. 梳理门诊、病区分区域错峰施工节点，协调病区搬迁、患者分流施工时间；

3. 定期出具进度监理周报，滞后严重时组织专题协调会。

3. 投资控制

1. 严格审核工程变更，所有设备增减、管线变更必须出具变更造价测算，报院方审批后方可实施；

2. 审核施工单位月度进度款支付申请，核对已完成合格工程量，出具监理支付审核意见；

3. 全程记录现场签证，无监理确认签证不予计量结算。

4. 安全控制

1. 每日现场安全巡查：高空作业、施工用电、动火作业、病区用电安全、线缆防火保护；

2. 监督施工单位落实医院消防安全、医疗区域安全管理规定；

3. 发现安全隐患下发安全整改单，拒不整改暂停施工，上报院方；

4. 监理台账记录安全巡查、隐患整改闭环资料。 

5. 合同管理 

1. 跟踪施工合同履约情况，设备供货工期、人员配置、质保承诺落实；

2. 处理施工单位索赔、争议，出具监理客观意见；

3. 管理设备供货合同、补充协议、变更文件归档。 

6. 信息管理 

1. 每日监理日志、每周监理周报、每月监理月报；

2. 隐蔽工程影像、设备进场验收照片、调试旁站记录、整改通知单、回复单全套资料；

3. 分类归档设备证书、检测报告、图纸、变更、签证、会议纪要；

4. 竣工前整理全套监理竣工资料，符合舒城县公共资源交易中心档案归档标准。 

7. 组织协调 

1. 每周组织院方管理科室、施工单位现场监理例会，同步施工问题；

2. 协调院内后勤、护理、手术室、药房各科室施工配合；

3. 协调设备厂家技术人员到场调试、问题整改；

4. 配合院方对接公安安防、等保测评机构、消防验收单位。 

（三）调试验收阶段监理 

1. 监督施工单位完成单系统调试、多系统联动调试（监控+一键报警+弱电井门禁联动）；

2. 审核系统测试方案，全程旁站系统功能测试、压力测试、录像存储测试、国密加密功能验证；

3. 组织分项工程验收：监控系统、报警子系统、布线分项验收；

4. 牵头组织项目初步验收，梳理问题整改清单，跟踪闭环复查；

5. 配合院方完成项目最终竣工验收，出具完整监理评估报告。 

（四）缺陷责任期（2年）监理服务 

1. 每季度现场巡检系统运行状态，核查监控录像完整性、报警设备响应、解码器大屏运行；

2. 监督施工单位质保期故障维修、设备更换、系统升级；

3. 质保期满出具缺陷责任期监理总结，完成项目全部监理归档移交。 

四、监理服务成果交付要求 

监理单位项目全过程须向院方交付完整纸质+电子档案成果： 

1. 监理规划、监控/报警/机房专项监理实施细则；

2. 全套监理日志、周报、月报、专题会议纪要；

3. 设备进场验收记录、隐蔽工程验收记录、影像图集；

4. 整改通知单、回复单、工程变更、现场签证全套资料；

5. 分项验收资料、系统测试报告、初验资料；

6. 项目竣工验收监理质量评估报告；

7. 缺陷责任期巡检记录、质保期监理总结；

8. 全套竣工监理档案（纸质2套、电子U盘1套）。 

五、监理单位服务约束要求 

1. 项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员未经院方书面同意不得擅自更换；确需更换须提供同等资质人员，完成完整工作交接；

2. 施工阶段监理员每日驻场，总监理工程师每周到场不少于3次，关键节点（设备进场、隐蔽验收、系统联调、竣工验收）必须全程到场；

3. 接到院方现场问题通知，1小时内到场处置，重大安防、设备故障24小时现场跟进；

4. 监理单位不得与施工单位、设备供应商存在利益关联，严禁收受施工单位财物，严禁串通降低设备、施工质量标准；一经发现院方有权单方解除监理合同，扣除全部监理服务费；

5. 严格遵守医院院内管理规定，医护区域施工监理配合医院作息，保护医疗隐私、患者视频数据安全，严禁私自拷贝、外传监控录像资料，满足等保安全管理要求。 

六、适用规范标准 

1. 《建筑智能化工程施工质量验收标准》GB50339；

2. 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395；

3. 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394；

4. 《信息技术服务 监理规范》GB/T19668；

5. 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T22239；

6. 《气体灭火系统设计规范》GB50370；

7. 安徽省、六安市、舒城县公共资源交易、医院智能化建设相关管理规定。

附件：

投标文件格式 
舒城县人民医院                  项目
投
标
文
件
 投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
联系人姓名：           联系电话：            
         年        月        日
一、相关资料

采购文件要求的和投标人认为需要提供的文件（包含但不限于：营业执照、企业资质证书、对公账户、项目负责人身份证及证书、业绩证明材料等）
二、法定代表人身份证明或授权委托书
1、法定代表人身份证明
投标人名称：                            
单位性质：                              
地    址：                              
成立时间：        年    月     日
经营期限：                       
姓名：         性别：     系          （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证明
特此证明。
投标人：            （盖单位章）
                                     年    月     日
2、授权委托书
本人        （姓名）系                           （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “                           ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证明
                        投标人（盖单位章）：
法定代表人 （签字或盖章）： 
委托代理人（签字或盖章）：
              年    月    日
三、服务承诺书
致：               （采购人）：
本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。
特此声明。
          法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：                         
                        投标单位名称：               （公章）
日    期：                   
四、报  价  单
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人全称
	

	响应范围
	项目采购需求全部内容

	服务报价
	我公司监理服务费在上限1%的基础上

下浮至       %。


	备注
	各投标人须核对所填内容的完整性，本次报价为下浮率报价，上浮或等于1%均为无效报价。


投标人签章：

法定代表人或委托代理人签字：
日   期：     年    月   日

五、诚信投标承诺书
舒城县人民医院：
为了积极配合贵院进行的                 （招标名称）招标工作，有效遏制不诚信、不公平竞争情况的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，特向贵院郑重承诺：
一、我公司所提供的各种材料真实、有效，承担相应的法律责任。
二、我公司逐条如实填写招标各项要求及服务的响应情况，如有任何虚假成分，同意招标人无条件取消我公司此次投标资格，同意招标人无条件取消我公司今后三年参加舒城县人民医院各项投标的资格。中标后无正当理由放弃中标资格或无正当理由不与采购人及时订立合同，同意招标人无条件取消我公司今后一年参加舒城县人民医院各项投标的资格。因我公司自身疏忽造成响应偏差而又放弃中标资格的，同意招标人无条件取消我公司今后六个月参加舒城县人民医院各项投标的资格。
如有违上述承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。同意被废除投标并被没收投履约保证金。
投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
日    期：                      
六、清廉投标承诺书
舒城县人民医院纪委：
为了积极配合贵院进行的                 （招标名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵院纪委郑重承诺：
一、我公司任何工作人员绝不以任何理由主动向贵院任何领导和职工行贿。
二、贵院如有任何人员向我公司工作人员索要钱物，我公司人员会坚决拒绝并立即向贵院纪委书面举报。
三、我公司绝不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。
如果有违上述三项承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。同意被废除投标并被没收履约保证金。
                   投标单位名称（盖章）：
                   法定代表人（签字）：
日期：

七、声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

八、安全生产管理协议书
为确保合同履行过程中的人身财产安全及消防安全，明确双方权利和义务，根据安全生产相关法律法规，经协商一致，特签订本《安全生产管理协议书》共同遵守。

一、相关项目主要内容

项目主要内容：舒城县人民医院供热系统及蒸汽消毒清洗设备采购及安装项目监理服务。
二、甲方（舒城县人民医院）的权利和义务
1、有权制止乙方现场作业人员的违章行为，有权拒绝违反安全劳动保护法
规、消防法、安全操作规程的要求。
2、检查作业现场的安全管理制度及现场安全管理人员落实情况。

3、监督检查乙方在作业全过程中的安全保护工作及安全操作规程的执行情况。

4、对存在的事故隐患要求限期整改，对危及人身安全的违章操作，有权责令其立即停工整顿；乙方作业过程中存在重大隐患且执意不改，甲方有权终止合同。

三、乙方（中标人）的权利和义务
1、遵守政府及有关部门颁发的有关安全生产法令法规、规章制度，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件。
　　2、对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。需有经安全生产教育和培训合格的从业人员，并持证上岗作业。
　　3、操作过程中使用的设施设备，必须了解、掌握其安全技术特性，符合安全技术标准和防护要求，乙方在使用前和使用中应进行专人检查，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
　　4、在有较大危险因素的场所和有关设施设备上，设置明显的安全警示标志，做好相应的安全防护措施。
　 5、教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
　　6、为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。
7、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

8、乙方在工作期间，确保乙方工作人员的安全，工作期间采取相应措施确保工作范围内甲方的水、电、气、汽、消防等所有设施的安全。
9、承包经营单位应加强安全生产意识，按照相关规定操作，在工作期间造成自身安全事故的，由其自身承认一切责任，甲方不承担任何责任；对我院造成重大损失或影响的依法追究法律责任。
四、其他
    1、乙方作业人员造成的伤、残、亡事故，由乙方负责，甲方不承担一切责任。乙方人员所有人员的劳动关系、保险、薪酬等均由乙方负责，与甲方无关。
2、乙方雇佣的作业人员，未经乙方安全培训、考核和登记者，发生了工伤事故其责任和费用由乙方负责。

3、在乙方作业区域内消防事故由乙方负责，导致甲方水、电、气、汽、消防等所有设施的损坏由乙方负责，由此导致的重大安全事件由乙方负责。

4、因乙方违反上述约定义务导致甲方承担经济赔偿责任或行政处罚的，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担全部赔偿责任。

5、因本《协议书》产生的任何争议，双方应协商解决，若不能达成一致，则由甲方所在地人民法院管辖。
五、本《协议书》后期作为中标合同附件，经双方签字或盖章后生效。


甲方：                                     乙方：                      

法定代表人（签字）                         法定代表人（签字）
或授权委托人（签字）：                      或授权委托人（签字）：

年  月  日　　                             年  月  日　
