舒城县人民医院不锈钢制品采购及安装项目
一、项目基本情况

1.项目名称：舒城县人民医院不锈钢制品采购及安装项目

2.项目预算：5.2万元

二、投标人资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目不接受联合体投标。

三、采购清单及单价限价
	序号
	采购清单
	采购量
	单价限价

	1
	不锈钢门套
	23个门套，门套宽度约17㎝，约138m
	132元/米

	2
	不锈钢桌面
	63个桌面，共计约147㎡
	230元/平方米


四、项目要求

（一）不锈钢门套
1. 产品类型：整套不锈钢门套（含门套主材、压线、收口、固定配件、安装辅材）。
2. 材质标准：采用201不锈钢，板材无砂眼、无裂纹、无生锈点、无明显色差，适配室内潮湿、多尘使用环境。
3. 板材厚度：≥1mm

4. 表面工艺：表面平整光滑，细腻均匀，无划痕、无磨边毛刺、无指纹残留，抗刮耐磨。
5. 结构要求：门套内置防火板打底，拼接处平整严密、缝隙均匀，无翘边、无松动；阴阳角方正、垂直，线条笔直规整，整体美观大气。
适配要求：适配标准墙体厚度，可根据现场实际尺寸微调，安装后门套垂直平整。
（二）不锈钢桌面

1. 产品类型：定制整体不锈钢工作台桌面（含桌面主体、包边、加固支撑结构）。
2. 材质标准：整体304 不锈钢，环保无异味、耐腐蚀、耐酸碱、防水防潮，符合使用标准。
3. 板材厚度：≥1.2mm 

4. 表面工艺：精细拉丝抛光处理，表面平整光滑，无凹凸、无焊点凸起、无划痕、无锈蚀，易清洁、耐擦洗，可长期耐受高频操作、物品摆放及轻微磕碰。
5. 结构要求：桌面整体一体折弯成型，四边全包圆角打磨处理，无锋利刀口，安全防刮手；桌面水平度平整，无翘曲、无倾斜，拼接位置打磨平整，无缝隙、无高低差。
使用性能：耐高温、耐油污、易清洗，清水、清洁剂可直接擦拭，不生锈、不起皮、不脱层。
五、项目技术要求

1. 焊接工艺：所有焊接位置满焊密实、无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊点打磨抛光平整，与板面浑然一体，无明显焊接痕迹。
2. 裁切工艺：所有板材裁切精准，边角规整，尺寸误差严格控制在行业允许范围内。
3. 尺寸要求：所有门套、桌面均为现场尺寸定制，供应商可安排人员上门精准测量，确保尺寸贴合现场墙体、场地结构。
六、验收标准
1. 材质验收：到货可提供材质查验条件，确保为全新201、 304 不锈钢，无翻新板材、残次板材。
2. 外观验收：表面拉丝均匀、无划痕、无变形、无锈蚀、无毛刺，拼接严密、线条笔直。
3. 工艺验收：焊接牢固、打磨平整、加固结构完整，承重稳定、结构紧实。
七、交付、安装与售后

1. 交付周期：合同签订、尺寸确认后 15 个工作日内完成生产、送货、安装（特殊情况双方协商确定）。
2.安装要求：免费上门安装，安装规范、牢固、整洁，完工后清理现场垃圾。
3.  质保服务：整体质保2 年，质保期内出现生锈、变形、脱焊、非人为破损等质量问题，供应商免费维修、更换。
4. 售后响应：故障报修后 24 小时内响应，48 小时内到场处理。
八、商务及结算要求

1. 报价包含：测量费、材料费、加工费、人工费、运输费、安装费、辅材费、税费、质保服务费，为落地包干总价，无隐形收费。
2.本项目采用“据实结算”方式，以实际发生量作为结算依据。
附件：

投标文件格式 
舒城县人民医院                  项目
投
标
文
件
 投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
联系人姓名：           联系电话：            
         年        月        日

法定代表人身份证明或授权委托书
1、法定代表人身份证明
投标人名称：                            
单位性质：                              
地    址：                              
成立时间：        年    月     日
经营期限：                       
姓名：         性别：     系          （投标人名称）的法定代表人。附：法定代表人身份证明
特此证明。
投标人：            （盖单位章）
                                     年    月     日
2、授权委托书
本人        （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “             ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证明
                        投标人（盖单位章）：
法定代表人 （签字或盖章）： 
委托代理人（签字或盖章）：
              年    月    日
服务承诺书
致：               （招标人）：
本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。
特此声明。
          法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：                         
                        投标单位名称：               （公章）
日    期：                   
质量保证书
本承诺声明：                   （投标人名称）对本项目免费质量保证为：        年。
法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：                         
                            投标单位名称：    （公章）    
日        期：                
投标报价表

	序号
	名称
	预采购量
	单位限价
	单位报价
	单项总价

	1
	201不锈钢门套
	138m
	132元/m
	
	

	2
	304不锈钢桌面
	147㎡
	230元/㎡
	
	

	合计总价：


注意事项：

1.本项目共计两个品规，每个品规按单位报价乘以各品规预采购量，计算出每个品规的单项总价。评审价格按两个品规的合计总价为准，以合计总价最低的投标人作为拟中标人。
2.报价单须加盖公章且两个品规不得缺项漏项，否则视为无效投标。
诚信投标承诺书
舒城县人民医院：
为了积极配合贵院进行的                 （招标名称）招标工作，有效遏制不诚信、不公平竞争情况的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，特向贵院郑重承诺：
一、我公司所提供的各种材料真实、有效，承担相应的法律责任。
二、我公司逐条如实填写招标各项要求及参数的响应情况，如有任何虚假成分，同意招标人无条件取消我公司此次投标资格，同意招标人无条件取消我公司今后两年参加舒城县人民医院各项投标的资格。中标后无正当理由放弃中标资格或无正当理由不与采购人及时订立合同，同意招标人无条件取消我公司今后一年参加舒城县人民医院各项投标的资格。因我公司自身疏忽造成响应偏差而又放弃中标资格的，同意招标人无条件取消我公司今后六个月参加舒城县人民医院各项投标的资格。
三、同意贵院签订合同前提供样机验证参数的要求，如不符合的无条件退货，并赔偿相关损失。
如有违上述承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。同意被废除投标并被没收投标保证金或履约保证金。
投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
日    期：                      
清廉投标承诺书
舒城县人民医院纪委：
为了积极配合贵院进行的                 （招标名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵院纪委郑重承诺：
一、我公司任何工作人员绝不以任何理由主动向贵院任何领导和职工行贿。
二、贵院如有任何人员向我公司工作人员索要钱物，我公司人员会坚决拒绝并立即向贵院纪委书面举报。
三、我公司绝不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。
如果有违上述三项承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。同意被废除投标并被没收投标保证金。
                   投标单位名称（盖章）：
                   法定代表人（签字）：
日    期：                      
其他材料（如有）：
